***Příloha č. 2 - Technická specifikace a výpis prvků „Sportovně-rekreační plocha u Dráhy v Ostopovicích.“***

**Workoutové hřiště – technický popis, certifikace dle ČSN EN 16 630**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis** | **Splněno ANO/NE** | **Nabízený**  **parametr** |
| Dopadová plocha: litý EPDM granulát,  Minimální plocha : 85m2 |  |  |
| Nosné sloupy – konstrukční ocel s povrchovou úpravou komaxit; ocelový profil 100 x 100 mm o tloušťce stěny min. 3 mm |  |  |
| Hrazdy, žebříky a žebřiny budou z nerezové trubky (1.4301) o průměru 33,7mm a tloušťce min. 3 mm. |  |  |
| U bradel bude použita nerezová trubka (1.4301) o průměru 38mm a tloušťce min. 3 mm |  |  |
| Dřevěné prvky budou z modřínových desek o tloušťce 40mm, povrchově budou upraveny akrylovým nátěrem na dřevo. |  |  |
| Veškeré otvory nosných sloupů budou napevno zavařeny. Nebudou použity plastové díly. |  |  |
| Jednotlivé cvičební prvky budou k nosným sloupům kotveny pomocí bezpečnostních objímek, které nevyžadují žádné degradace (vrtání) nosných sloupů. Do budoucna tedy bude umožněno výšky ukotvení prvků libovolně měnit, bez zásahu do materiálu nosných sloupů. |  |  |
| Šrouby kotvící jednotlivé cvičební prvky k objímkám, budou dotaženy bezpečnostní maticí, odpovídající normě ČSN EN 16 630. Nebudou použity plastové krytky. |  |  |
| Ocelový pozinkovaný spojovací materiál |  |  |
| Sloupy budou do betonových patek kotveny pomocí chemických kotev a závitových tyčí M16. |  |  |
| Základové patky hloubky herních prvků z prostého betonu rozměru 400 x 400 mm a min. 800 mm  Kotvení konstrukce nesmí být provedeno prostým zalitím betonem. |  |  |
| Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků |  |  |
| Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části |  |  |
| Před otevřením hřiště bude provedena vstupní revizní kontrola. |  |  |
| Součástí dodávky je zajištění otevírací exhibice a ukázka použití workoutové konstrukce. |  |  |
| Všechny prvky tvoří funkční a uživatelsky příjemnou cvičební sestavu |  |  |

**Workoutové hřiště – výpis prvků, certifikace dle ČSN EN 16 630**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis** | **Splněno ANO/NE** | **Nabízený**  **parametr** |
| 4x Hrazda ve výšce od 350mm do 2400mm šířky 1400mm |  |  |
| 1x W-bar ve výšce 2400mm (maximálně 2678mm), šířky 1400mm |  |  |
| 1x Human Flag ve výšce 500mm - 650mm a 1700mm -1850mm délky 225mm |  |  |
| 1x Žebřiny ve výšce od 200mm (max. 300mm) do 2200mm (max 2350mm), šířky 1400mm |  |  |
| 1x Monkey Bar ve výšce 2100mm (max. 2300mm), šířky 1400mm |  |  |
| 1x Pomocná hrazda ve výšce od 250mm do 2200mm, délky 1850mm |  |  |
| 1x Bradla (3x tyč) ve výšce 1350mm (max. 1450mm), šířky 1x 1400 mm a 2x 2000mm |  |  |
| 1x Pole Dance výšky 2600mm (max. 2750mm) |  |  |
| 1x Šplhací lano, min. výška 4500mm |  |  |
| 1x Stalky – nízká bradla |  |  |
| 1x Informační tabule s návštěvním řádem a návody na cvičení |  |  |
| 1x Otočná lavice se dvěma sklony lavice – cca 0° a 30° |  |  |
| 1x Stupňovaná lavice L o 3 různých úrovních – cca 200, 400, 600 mm. |  |  |

**Pozn.:**

Požadovaná specifikace:

* zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného prvku:

* uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO/NE:

* uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.

Uchazeč čestně prohlašuje, že dodávané zboží odpovídá uvedené specifikaci.

……………………………………………..

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele